FSRdpClient 1.2608.21.5-linux für Raspberry Pi / ARM64
======================================================

Das Paket ist selbständig; eine separate .NET Runtime ist nicht erforderlich.
Das ZIP-Archiv benötigt kein Passwort.

1. ZIP-Datei entpacken und in den Paketordner wechseln:

  sudo apt-get update
  sudo apt-get install -y unzip
  mkdir FsRdpClient-1.2608.21.5-linux-arm64
  unzip FsRdpClient-1.2608.21.5-linux-arm64.zip -d FsRdpClient-1.2608.21.5-linux-arm64
  cd FsRdpClient-1.2608.21.5-linux-arm64
  chmod +x FsRdpClient prepare-raspberry-pi.sh install.sh apply-update.sh

2. Abhängigkeiten vorbereiten:

  ./prepare-raspberry-pi.sh

3. Client als normaler Desktop-Benutzer installieren:

  ./install.sh

Danach erscheint FSRdpClient im Anwendungsmenü. Alternativer Start:

  fsrdp-client

Der Client verwendet unter Raspberry Pi OS/labwc grim für die
Bildschirmaufnahme. Der Client prüft beim Start den getrennten
Linux-ARM64-Updatekanal. Ein Update wird erst nach Rückfrage heruntergeladen,
nach erfolgreicher Prüfung des kryptografisch signierten Manifests
heruntergeladen und nur bei passender Paketgröße und SHA-256 nach einer
PolicyKit-Abfrage installiert.
